**Mustervorlage Wartungsvertrag**  
zu IVD-Merkblatt Nr. 3-1

Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich und in Feuchträumen



|  |  |
| --- | --- |
| Dichtstoffschäden auf Grund hoher Funktionsfähiger Dichtstoff bei mechanischer Belastungen und nicht regelmäßiger Überprüfung und Pflege. rechtzeitiger Wartung und Pflege. | Fugenbereiche mit intensiver Dauerbelastung  im Beckenrandbereich eines Schwimmbades. |

**- MUSTERVORLAGE -**

**Mustervorlage-Wartungsvertrag**

zu IVD-Merkblatt Nr. 3-1

Zwischen

(nachfolgend Auftraggeber genannt)

und

(nachfolgend Auftragnehmer genannt)

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen:

**§ 1**

Die nachfolgend beschriebenen Fugenbereiche sind gemäß IVD-Merkblatt Nr.\_\_\_\_\_\_

Wartungsfugen:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diese Fugenbereiche sind besonderen mechanischen und chemischen Beanspruchungen ausgesetzt.

Fugenabdichtungs-Systeme in Wartungsfugen sind grundsätzlich in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen und ggf. zu erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.

**§ 2**

Deshalb vereinbaren die Vertragspartner die Wartung der mit Vertrag vom … erbrachten Verfugungsarbeiten. Es handelt sich um folgende Fugenbereiche (Kurzbeschreibung der Fugenbereiche mit Kennzeichnung schadhafter Stellen).

Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Länge der Fugen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Der Wartungsvertrag bildet mit dem Werksvertrag vom \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ eine Einheit.

**§ 3**

In jedem Kalenderjahr führt der Auftragnehmer nach Benachrichtigung des Auftraggebers eine … malige Begehung der Fugenabdichtungssysteme und –arbeiten durch. Dabei werden die Fugenbereiche durch Inaugenscheinnahme und stichprobenweise Haftungstests auf ihren mangelfreien Zustand hin überprüft.

**§ 4**

Grundlagen dieser Überprüfung sind die im IVD-Merkblatt angegebenen Technischen Richtlinien und Herstellervorschriften.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Mängel und Schäden unverzüglich mitzuteilen. Die Meldung kann mündlich erfolgen, ist jedoch spätestens am nächsten Werktag schriftlich zu wiederholen.

**§ 5**

Für die Durchführung der Überprüfung wird eine Jahrespauschale  
von \_\_\_\_\_\_\_\_ vereinbart.

Ergibt die Überprüfung die Notwendigkeit von Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten (z.B. Reinigen der Fugen, Beseitigung von mechanischen Beschädigungen), so werden diese nach Absprache mit dem Auftraggeber gemäß einer zu vereinbarenden Vergütung vom Auftragnehmer ausgeführt.

Die Vergütung hat sich nach ortsüblichen Bedingungen zu richten.

**§ 6**

Lehnt der Auftraggeber, die als erforderlich vorgeschlagenen Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten ab, können gegenüber dem Auftragnehmer keine Ansprüche aus dem Vertrag vom \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ abgeleitet werden.

**§ 7**

Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Abnahme der Leistung des Vertrages vom \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_, endet mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Jede Partei kann das Vertragsverhältnis mit zweimonatiger Frist zum Jahresende kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

**§ 8**

Gerichtsstand ist der Besitzsitz des Auftragsnehmers.

Ort, Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift des Auftraggebers

Unterschrift des Auftragsnehmers

Anlage:

Stundenlohn- und Fahrtkostenverrechnungssätze des Jahres


### Alle aktuellen IVD-Merkblätter kostenlos downloaden auf:

### Im IVD-Produkt-Finder finden Sie die empfohlenen Qualitäts-Produkte der IVD-Mitgliedsfirmen nach den IVD-Merkblättern.



### Außerdem viele Informationen rund um die Baufugen-Abdichtung in den Bereichen Boden, Fassade, Fenster, Sanitärbereich und Wasserbereich.

### Sowie die IVD-Begriffsuche, das komplette Dichtstofflexikon online und ständig aktuelle News rund ums Thema.



www.abdichten.de –  
Ihre Plattform rund um das Thema Dichten und Kleben am Bau.  
Folgen Sie uns auf twitter: www.twitter.com/abdichten\_de

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IVD INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. Geschäftsstelle Sohnstraße 65 40237 Düsseldorf Fon: +49 211 6707-825 Fax: +49 211 6707-975 E-Mail: [info@ivd-ev.de](mailto:info@ivd-ev.de) Internet: www.ivd-ev.de | Die Inhalte dieser Fachinformation wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen. Es handelt sich hier lediglich um eine Mustervorlage. |